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Комбинированный автомобиль (фургон + пищевая цистерна) с установкой на шасси ГАЗ-3302 (дв. А274):
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Изотермический фургон предназначен для перевозки товаров общего назначения. Распашные ворота на правой стенке фургона
Емкость для перевозки пищевых жидкостей   молоко, вода, объем 700 литров, 1 секция. Помывка и санитарная обработка емкости производится через горловину, которая закрывается термоизолированной крышкой с дыхательным клапаном. Торговый отсек, разгрузка/слив через кран 1 1/4''.
	Технические характеристики цистерны и фургона

	Объем цистерны, л:
	700 литров

	Количество внутренних отсеков, шт:
	1

	Внешняя обшивка:
	Ст3 с ЛКП

	Внутренняя обшивка:
	Нержавеющая сталь

	Площадки для обслуживания 2 шт.  + торговый отсек

	Утеплитель цистерны и горловин:
	ППУ толщина 50 мм

	Тип фургона
	Изотермический

	Габаритные размеры, мм
	1700х2100х1400

	Утеплитель 
	Наполнитель ПСБ толщина 50 мм

	Внешняя обшивка
	Плакированный металл белого цвета

	Внутренняя обшивка
	Оцинкованная сталь

	Пол 
	Транспортная фанера

	Обрамление фургона
	Уголок алюминиевый


Стоимость комбинированного автомобиля цистерна ЛКП/нерж. – 1 460 400 руб.
Стоимость комбинированного автомобиля цистерна нерж/нерж. – 1 520 400 руб.
Дополнительно:

Счетчик + 66.000 руб.
Срок изготовления – 20 рабочих дней.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно
Комбинированный автомобиль (фургон + пищевая цистерна) с установкой на шасси ГАЗ-3302
Двигатель: Evotech 2.7L, бензиновый, «Евро 5»

Система ЭРА-ГЛОНАСС (с тревожной кнопкой)

Количество мест: 2+1; Гидроусилитель руля (ГУР); Подогрев зеркал
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 Изотермический фургон предназначен для перевозки товаров общего назначения. Распашные ворота на правой стенке фургона.

Емкость для перевозки пищевых жидкостей   молоко, вода, объем 700 литров, 1 секция. Помывка и санитарная обработка емкости производится через горловину, которая закрывается термоизолированной крышкой с дыхательным клапаном. Торговый отсек, разгрузка/слив через кран 1 1/4''.

	Технические характеристики цистерны и фургона

	Объем цистерны, л:
	700 литров

	Количество внутренних отсеков, шт:
	1

	Внешняя обшивка:
	Ст3 с ЛКП

	Внутренняя обшивка:
	Нержавеющая сталь

	Площадки для обслуживания 2 шт.  

	Утеплитель цистерны и горловин:
	ППУ толщина 50 мм

	Тип фургона
	Изотермический

	Габаритные размеры, мм
	1800х2000х2000

	Утеплитель 
	Наполнитель ПСБ толщина 50 мм

	Внешняя обшивка
	Плакированный металл белого цвета

	Внутренняя обшивка
	Оцинкованная сталь

	Пол 
	Транспортная фанера

	Обрамление фургона
	Уголок алюминиевый


Срок изготовления – 25-30  рабочих дней.
Стоимость комбинированного автомобиля цистерна нерж/нерж. - 1 592 700 руб.
Дополнительно: 
Отсек для розничной торговли с краном:



 -  55 000 руб.
· Газобаллонное оборудование (пропан, вписано в ПТС):
              60 000 рублей

· Автомагнитола с USB:





    8 000 рублей

· Автосигнализация с обратной связью и автозапуском:

  12 000 рублей

· Шумоизоляция,  утепление кабины:



               10 000 рублей

· Антикоррозийная обработка:




                6 000 рублей

· Предпусковой подогреватель двигателя Webasto:

              55 000 рублей

· Автономный отопитель Планар:




  35 000 рублей

· Кондиционер:






               45 000 рублей

· Тахограф с системой ГЛОНАСС:




  53 000 рублей

· Холодильная установка Arctic (температура 0/+5(С):

115 000 рублей
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